План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на 2017 год на территории сельских поселений МР "Княжпогостский".

Информация о результатах проверки, проведенной Управления Роспотребнадзора по РК в Княжпогостском районе качества питьевой воды после водоподготовки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Содержание железа** | **Содержание марганца** | **Содержание бора** | **Цветность** | **Мутность (по каолину)**  |
| п. Тракт | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,03 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,019 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 2,57 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 18 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 0,58 мг/л |
| п. Ракпас | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 1,68 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,08 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,05 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 108 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 4,6 мг/л |

В целях улучшения качества питьевой воды ООО «ТВК» в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг запланирована замена ветхих водопроводных сетей:

- СП «Иоссер» - 100 м.;

- СП «Тракт» 150 м.;

- СП «Чиньяворык» - 200 м;

- СП «Шошка» - 50м.

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017гг ООО «ТВК» в течение летнего периода 2016 года выполнена замена ветхих водопроводных сетей в следующих населенных пунктах:

- СП «Иоссер» - 100 м.;

- СП «Тракт» 200 м.;

- СП «Чиньяворык» - 200 м;

- СП «Шошка» - 40м.