|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**  |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 05 марта 2020 года № 88

|  |
| --- |
| Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по обустройству территории для скейт-парка по ул.Первомайская  |

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1. Утвердить локальный сметный расчёты стоимости выполнения работ по обустройству территории для скейт-парка по ул. Первомайская, являющийся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 4 921 450 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 14 коп., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2**.** Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.В. Котов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 05 марта 2020 года № 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на выполнение работ по обустройству территории для скейт-парка по ул. Первомайская |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **4 921,450** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,886** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **244,144** | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-001-01Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 10,725 | 79 562,42 | 25 458,72 | 853 306,95 | 36 271,95 | 273 044,77 | 15,72 | 168,597 |
| 3 382,00 | 4 778,49 | 51 249,31 | 13,88 | 148,863 |
|  | **Объем: 2145\*0,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 130 406,68 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 83 145,20 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 1 066 858,83 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Е27-04-006-01Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1,625 | 410 311,89 | 54 157,82 | 666 756,83 | 13 403,59 | 88 006,46 | 36,96 | 60,06 |
| 8 248,36 | 14 605,86 | 23 734,52 | 41,95 | 68,16875 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 55 335,78 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 35 281,20 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 757 373,81 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Е27-04-006-04На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | 1,625 | 120 718,30 | 14 356,03 | 196 167,24 |  | 23 328,55 |  |  |
|  | 4 119,67 | 6 694,46 | 12,55 | 20,39375 |
|  |  *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 9 974,75 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 6 359,74 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 212 501,73 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Е27-06-026-01Розлив вяжущих материалов, 1 т | 1,625 | 20 690,76 | 601,46 | 33 622,48 |  | 977,37 |  |  |
|  | 215,68 | 350,48 | 0,66 | 1,0725 |
|  | **Объем: (0,7+0,3)\*1625/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 522,22 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 332,96 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 34 477,66 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Х12-0101Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч | 0,077 | 1 822,61 | 1 822,61 | 140,34 |  | 140,34 |  |  |
|  | 653,59 | 50,33 | 2 | 0,154 |
|  | **Объем: 0,023\*2\*1,625\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 74,99 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 47,81 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 263,14 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Е27-06-020-01Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1,625 | 376 409,01 | 28 019,23 | 611 664,64 | 17 634,37 | 45 531,25 | 38,3 | 62,2375 |
| 10 851,92 | 6 947,81 | 11 290,19 | 19,08 | 31,005 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 43 097,59 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 27 478,33 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 682 240,56 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Е27-06-020-05Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1,625 | 354 331,45 | 28 019,23 | 575 788,61 | 17 634,37 | 45 531,25 | 38,3 | 62,2375 |
| 10 851,92 | 6 947,81 | 11 290,19 | 19,08 | 31,005 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 43 097,59 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 27 478,33 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 646 364,53 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | Е01-02-057-01Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0,2304 | 23 966,98 |  | 5 521,99 | 5 521,99 |  | 118 | 27,1872 |
| 23 966,98 |  |  |  |  |
|  | **Объем: 0,3\*0,3\*256** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 84 |  |  | 4 638,47 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 45 |  |  | 2 484,90 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 12 645,36 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Е23-01-001-02Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания | 0,768 | 24 759,83 | 544,75 | 19 015,55 | 1 748,22 | 418,37 | 10,2 | 7,8336 |
| 2 276,33 | 144,50 | 110,98 | 0,51 | 0,39168 |
|  | **Объем: 0,3\*0,1\*256** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 137 |  |  | 2 547,10 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 89 |  |  | 1 654,69 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 23 217,34 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | Е27-02-010-02Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2,56 | 49 755,34 | 899,83 | 127 373,67 | 46 589,70 | 2 303,56 | 76,08 | 194,7648 |
| 18 199,10 | 222,22 | 568,88 | 0,68 | 1,7408 |
|  | *Накладные расходы* | 149 |  |  | 70 266,28 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 95 |  |  | 44 800,65 |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  | 242 440,60 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. | С403-8021Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 256 | 589,62 |  | 150 942,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **3 240 301,02** | **138 804,19** | **479 281,92** |  | **582,9176** |
|  |  |  |  | **105 339,34** | **302,79448** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 240 301,02** | **138 804,19** | **479 281,92** |  | **582,9176** |
|  |  |  |  | **105 339,34** | **302,79448** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **150 942,72** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-7, 11; %=84 - по стр. 9; %=137 - по стр. 10)** |  |  |  | **359 961,45** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1-7, 11; %=45 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10)** |  |  |  | **229 063,81** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **3 829 326,28** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **3 829 326,28** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **359 961,45** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **229 063,81** |  |  |  |  |
|  | **Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071** |  |  |  | **4 101 208,45** |  |  |  |  |
|  | **НДС, 20%** |  |  |  | **820 241,69** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  | **4 921 450,14** |  |  |  |  |